**Załącznik Nr 6 do SWZ**

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**maszyny będącej przedmiotem zamówienia[[1]](#footnote-1)**

1. **Część I - Dostawa fabrycznie nowego podnośnika nożycowego, elektrycznego, ruchomego dla potrzeb RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne i cechy funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  | marka/model  | (podać)………………… |
|  | maszyna fabrycznie nowa, z rocznika 2022 roku. | TAK/NIE\* |
|  | wysokość robocza: od 7,60 m do 7,85 m | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | wysokość podnoszenia platformy: od 5,60 m do 5,85 m | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | wymiary platformy: 1,55 – 1,66 m × 0,65 – 0,81 m | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | wymiary platformy z wysuniętym balkonem: 2,40 - 2,75 m × 0,65 - 0,81 m | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | wysokość poręczy pomostu: min. 1,10 cm | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | szerokość transportowa: od 0,78 m do 0,83 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | długość transportowa: od 1,74 m do 1,85 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | wysokość transportowa: od 1,70 m do 2,16 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | wysokość przy złożonych barierkach: od 1,70 m do 1,80 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | waga urządzenia: 1 290 kg - 1 700 kg | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | minimalny udźwig: 227 kg (przy 2 osobach)  | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | udźwig przedłużenia platformy: min. 113 kg | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | prześwit: od min. 6 cm do maks. 8 cm | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | prędkość jazdy: min. 3,00 km/h (przy platformie obniżonej) | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | prędkość jazdy: min. 0,6 km/h (przy platformie podniesionej) | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | promień skrętu (zewnątrz): 1,50 m -1 ,70 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | zdolność pokonywania wzniesień: min. 25 % | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | koło pełne niebrudzące  | TAK/NIE\* |
|  | zasilanie akumulatorowe o pojemności minimum 185 Ah. | TAK/NIE\*(podać) ………….. |

1. **Część II - Dostawa fabrycznie nowego podnośnika masztowego, elektrycznego, dla potrzeb RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne i cechy funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  | marka/model  | (podać)………………… |
|  | maszyna fabrycznie nowa, z rocznika 2022 roku | TAK/NIE\* |
|  | wysokość robocza: 10,00 m – 10,50 m | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | wysokość podnoszenia: 8,00 m – 8,20 m | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | wysięg (zasięg) boczny: min. 3,0 m | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | obrót: min. 3450 | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | udźwig: min. 200 kg (dla dwóch osób)  | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | zewnętrzny promień skrętu: 1,88 m - 2,00 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | prędkość jazdy: min. 5,0 km/h | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | zdolność pokonywania wzniesień: min. 25 %  | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | wymiary urządzenia: wysokość 1,95 – 2,00 m, długość 2,7 – 2,82 m, szerokość 0,98 – 1,00 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | wymiary platformy: min. 70 - 80 cm (jeden bok) do max. od 90-100 cm (drugi bok) | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | prześwit: 0,10 m - 0,12 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | waga: 2 500 – 2 700 kg | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | akumulatory trakcyjne 24 V, min. 240 Ah | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | silnik o napędzie elektrycznym 24 V  | TAK/NIE\* |
|  | wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów wraz z prostownikiem | TAK/NIE\* |
|  | uchwyty holownicze i transportowe, | TAK/NIE\* |
|  | czujnik przechyłu oraz wyłącznik bezpieczeństwa, | TAK/NIE\* |
|  | napęd na 2 przednie koła, skręt na dwa tylne koła, | TAK/NIE\* |
|  | ogumienie białe niebrudzące,  | TAK/NIE\* |
|  | licznik godzin pracy, | TAK/NIE\* |
|  | klakson, | TAK/NIE\* |
|  | wskaźnik przeciążenia w koszu, | TAK/NIE\* |
|  | uchwyty w koszu na pasy bezpieczeństwa,  | TAK/NIE\* |
|  | sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy, | TAK/NIE\* |
|  | końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu, | TAK/NIE\* |
|  | dwa panele sterowania, | TAK/NIE\* |
|  | ręczna pompa bezpieczeństwa | TAK/NIE\* |
|  | gniazdko elektryczne na platformie | TAK/NIE\* |

\*Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wypełni kol. 3 „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, w celu oceny zgodności oferowanej maszyny z maszyną będącą przedmiotem zamówienia. Brak zgodności z wymaganiami technicznymi Zamawiającego lub brak wypełnienia którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 .........................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy[[2]](#footnote-2)

1. Zamawiający wypełnia tabele w zależności od tego na którą część postępowania składa ofertę. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub zaufanym. [↑](#footnote-ref-2)