**Załącznik Nr 6 do SWZ**

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**maszyny będącej przedmiotem zamówienia**

**Dostawa fabrycznie nowego podnośnika masztowego, elektrycznego, dla potrzeb RZUOK w Machnaczu 41a, gm. Brześć Kujawski**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne i cechy funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  | marka/model  | (podać)………………… |
|  | maszyna fabrycznie nowa, z rocznika 2022 roku | TAK/NIE\* |
|  | wysokość robocza: min. 10,00 m  | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | wysokość podnoszenia: min. 8,00 m  | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | wysięg (zasięg) boczny: min. 3,0 m | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | obrót: min. 3450 | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | udźwig: min. 200 kg (dla dwóch osób)  | TAK/NIE\*(podać) …………. |
|  | zewnętrzny promień skrętu: 1,65 m - 2,00 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | prędkość jazdy: min. 5,0 km/h | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | zdolność pokonywania wzniesień: min. 25 %  | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | wymiary urządzenia [w zakresie od - do]: wysokość 1,95 – 2,00 m, długość 2,53 – 2,82 m, szerokość 0,98 – 1,00 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | wymiary platformy: min. 0,62 – 0,87 m (jeden bok) do max. od 0,90 -1 m (drugi bok) | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | prześwit: 0,10 m - 0,12 m | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | waga: maksimum 3 000 kg | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | akumulatory trakcyjne 24 V, min. 240 Ah | TAK/NIE\*(podać) ………….. |
|  | silnik o napędzie elektrycznym 24 V  | TAK/NIE\* |
|  | wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów wraz z prostownikiem | TAK/NIE\* |
|  | uchwyty holownicze i transportowe, | TAK/NIE\* |
|  | czujnik przechyłu oraz wyłącznik bezpieczeństwa, | TAK/NIE\* |
|  | napęd na 2 przednie koła, skręt na dwa tylne koła, | TAK/NIE\* |
|  | ogumienie białe niebrudzące,  | TAK/NIE\* |
|  | licznik godzin pracy, | TAK/NIE\* |
|  | klakson, | TAK/NIE\* |
|  | wskaźnik przeciążenia w koszu, | TAK/NIE\* |
|  | uchwyty w koszu na pasy bezpieczeństwa,  | TAK/NIE\* |
|  | sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy, | TAK/NIE\* |
|  | końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu, | TAK/NIE\* |
|  | dwa panele sterowania, | TAK/NIE\* |
|  | ręczna pompa bezpieczeństwa | TAK/NIE\* |
|  | gniazdko elektryczne na platformie | TAK/NIE\* |

\*Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wypełni kol. 3 „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, w celu oceny zgodności oferowanej maszyny z maszyną będącą przedmiotem zamówienia. Brak zgodności z wymaganiami technicznymi Zamawiającego lub brak wypełnienia którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 .........................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy[[1]](#footnote-1)

1. Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub zaufanym. [↑](#footnote-ref-1)