Załącznik nr 7-4 do SWZ

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**pojazdu stanowiącego część IV ( samochód samowyładowczy skrzyniowy, o którym mowa w rozdz. III pkt. 1 lit d) SWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:**

**„Dostawa fabrycznie nowych pojazdów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.o.”**

1. **Parametry techniczne pojazdu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | Marka, model: | ……………………. |
| 2. | Rok produkcji pojazdu: 2022/2023 | TAK/NIE\* |
| 3. | Rok produkcji zabudowy: 2023 | TAK/NIE\* |
| 3. | Silnik: |  |
|  | pojemność skokowa: 1400 – 1600 l | TAK/NIE\*  podać  ……………………. |
|  | moc w KM: 90-120 | TAK/NIE\*  podać  ……………………. |
|  | moment obrotowy: min. 100 Nm | TAK/NIE\* |
|  | rodzaj paliwa: benzyna + CNG | TAK/NIE\* |
|  | skrzynia biegów: manualna min. 5-cio przekładniowa | TAK/NIE\* |
|  | prędkość max. ograniczona do 120 km/h | TAK/NIE\* |
|  | pojazd spełniający wymagania min. EURO 6 | TAK/NIE\* |
| 4. | Wymiary zewnętrzne pojazdu: |  |
|  | długość/szerokość(bez lusterek)/wysokość w mm: 5 000/1 800/1 800 ± 5%, | TAK/NIE\*  podać  ……/………/…….. |
|  | rozstaw osi w mm: 3150 – 3300 | TAK/NIE\*  podać  …………………. |
|  | promień skrętu (między krawężnikami) max: 13.6 m | TAK/NIE\*  podać  …………………. |
|  | prześwit min. w mm: 140 | TAK/NIE\*  podać  …………………. |
|  | DMC do 3,5 t | TAK/NIE\*  podać  …………………. |
|  | dopuszczalna ładowność min 1,0 t | TAK/NIE\*  podać  …………………. |
| 5. | Skrzynia samowyładowcza: |  |
|  | z możliwością zamontowania skrzyni ożebrowanej z plandeką | TAK/NIE\* |
|  | wymiary wewnętrzne min. w mm długość/szerokość/wysokość: 3 000/1 700/ 1 750 ± 5% | TAK/NIE\*  podać  ……/………/…….. |
|  | wysokość burty w mm min.: 400 ± 5%, | TAK/NIE\*  podać  …………………. |
|  | rama stalowa | TAK/NIE\* |
|  | podłoga stalowa o grubości min. 2,5 mm | TAK/NIE\* |
|  | błotniki plastikowe | TAK/NIE\* |
|  | drabinka wyciągana z tyłu zabudowy do wchodzenia z blokadą do unieruchomienia | TAK/NIE\* |
|  | wywrotka jednostronna (tył) – siłownik elektryczny | TAK/NIE\* |
|  | stelaż pod plandekę aluminiowy z ożebrowaniem oraz wzmocnieniem tylnej części skrzyni poprzez jej zespolenie do wysokości ½ płytą drewnianą lub aluminiową | TAK/NIE\* |
|  | plandeka koloru niebieskiego RAL 5010, z naciąganiem gumowym | TAK/NIE\* |
| 6. | Zawieszenie: |  |
|  | zawieszenie przednie niezależne typu McPherson |  |
|  | napęd na tylnie koła |  |
|  | zawieszenie tylnie na resorze piórowym |  |
|  | koła min. 14” |  |
| 7. | Kabina: |  |
|  | kabina 2 miejscowa | TAK/NIE\* |
|  | kabina koloru białego | TAK/NIE\* |
|  | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów | TAK/NIE\* |
|  | regulacja ustawienia świateł | TAK/NIE\* |
|  | poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK/NIE\* |
|  | tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze | TAK/NIE\* |
|  | pokrowce na siedzenia w ciemnym kolorze | TAK/NIE\* |
|  | elektryczne podnoszone przednie szyby | TAK/NIE\* |
|  | elektryczne sterownie lusterek zewnętrznych | TAK/NIE\* |
|  | lusterka zewnętrzne o wydłużonych ramionach | TAK/NIE\* |
|  | ogrzewane zewnętrzne lusterka | TAK/NIE\* |
|  | ogrzewanie/wentylacja | TAK/NIE\* |
|  | klimatyzacja manualna | TAK/NIE\* |
|  | wskaźnik temperatury zewnętrznej | TAK/NIE\* |
|  | radio z MP3/USB | TAK/NIE\* |
|  | centralny zamek z pilotem | TAK/NIE\* |
| 8. | Lampy ostrzegawcze: |  |
|  | lampa ostrzegawcza ledowa typu belka (pomarańczowa – środkowy panel biały), zamontowana na kabinie | TAK/NIE\* |
|  | włącznik/wyłącznik lamp ostrzegawczych zamontowany na desce rozdzielczej | TAK/NIE\* |
|  | instalacja elektryczna do w/w lamp położona w sposób niewidoczny i zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi | TAK/NIE\* |
| 9. | Zbiornik paliwa: do 15 l na benzynę | TAK/NIE\*  podać  …………………. |
| 10. | Zbiornik CNG: min. 100 l | TAK/NIE\*  podać  …………………. |
| 11. | Wyposażenie dodatkowe: |  |
|  | koło zapasowe | TAK/NIE\* |
|  | **gniazdo 12V do podłączenia radiotelefonu** | TAK/NIE\* |
|  | klin pod koła | TAK/NIE\* |
|  | gaśnica, trójkąt ostrzegawczy z lampą, apteczka | TAK/NIE\* |
|  | fabryczny komplet kluczy | TAK/NIE\* |
| 12. | Dane dodatkowe: |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej jak w 2022 r. | TAK/NIE\* |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK/NIE\* |
|  | Katalog części zamiennych | TAK/NIE\* |
|  | Karta gwarancji | TAK/NIE\* |
|  | Harmonogram przeglądów pojazdu | TAK/NIE\* |
|  | W dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu | TAK/NIE\* |

1. **Pozostałe wymagania:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na pojazd będący przedmiotem niniejszego zamówienia na okres **24 m-cy bez limitu** **kilometrów** liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu. | TAK/NIE\* |
| 2. | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt autoryzowany serwis gwarancyjny dla marki dostarczonego reagujący w ciągu **2 dni roboczych** od zgłoszenia Zamawiającego (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu). Zgłoszenia będą dokonywane pisemnie, e-mailowo, faxem lub telefoniczne. Zgłoszenie telefoniczne wymaga niezwłocznego potwierdzenia w jednej z pozostałych form porozumiewania się. | TAK/NIE\* |
| 3. | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie gwarancji pojazdu tj. przez okres **24 m-cy** przeglądy gwarancyjne na pojazd. Koszt przeglądu gwarancyjnego pokrywa Zamawiający. | TAK/NIE\* |
| 4. | Serwis gwarancyjny pojazdu zlokalizowany max. 150 km od siedziby zamawiającego. | TAK/NIE\* |
| 5. | Wykonawca na własny koszt dostarczy pojazd będący przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. na ul. Komunalną 4 we Włocławku. | TAK/NIE\* |
| 6. | Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu wyraża zgodę na wykonanie przez Zamawiającego montażu systemu Xtrack lub równoważnego do monitoringu pracy pojazdu. | TAK/NIE\* |

**\*Niepotrzebne skreślić, wykropkowane wypełnić**

W celu oceny zgodności oferowanego pojazdu z pojazdem będącym przedmiotem zamówienia Wykonawca wypełni kol. 3 „Parametry oferowane przez Wykonawcę”. Brak zgodności z wymaganiami technicznymi Zamawiającego będzie skutkował odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.........................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy[[1]](#footnote-1)

1. Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. [↑](#footnote-ref-1)